Supply Chain Management Review

# 委外 BOM 物料管理规则 - 专家深度评点

基于供应链管理最佳实践的系统性评估与优化建议
Volume 1, Issue 3 March 2026 Peer Reviewed
Executive Summary
70 / 100

评价：框架完整但存在关键缺陷。物料分类体系覆盖全面（7 种类型），A+B 结构释放规则清晰，但 C 件定义存在严重错误（采购级→委外子件），毛需求计算规则缺失，质量责任、交付风险、成本核算、变更管理四大模块未涉及。建议立即修正 C 件定义，补充毛需求公式（B+HC+V），并建立完整的供应链风险管理框架。

## 专家总评

#### 优势

物料分类框架完整（7 种类型），A+B 结构释放规则清晰，合件方案考虑了特殊情况（仪表板总成）

#### 严重错误

C 件定义错误：原文称 C 为"采购级零件"，实际应为"委外子件"，物权归供应商

#### 关键欠缺

质量责任划分、交付风险管控、成本核算规则、变更管理流程四大模块缺失

#### 模糊地带

VAA 与 CSMT 边界不清晰，A+B 结构中 B 件来源切换条件不明确

## 错误纠正

#### 错误 1：C 件（CSMT）的定义错误

原文："CSMT 零件 - 采购级零件，因采购商务模式、采购策略、制造场地等原因将装配任务外包至某一供应商处"
纠正："CSMT 零件 - 委外子件，物权归供应商，由供应商自行采购/管理，用于装配成 HC 总成后交付主机厂"
分析：Consignment 的本质是"寄售/委外"，物权从头到尾在供应商手中。主机厂要的是 HC（委外总成），不是 C（中间散件）。若 C 是采购级，主机厂需为 C 做需求计划、承担库存风险——这违背了委外初衷。

#### 错误 2：毛需求计算规则缺失

原文：全文未提及毛需求计算规则，容易导致 ERP 配置错误
纠正："毛需求计算规则：只计算 B（外购总成）+ HC（委外总成）+ V（双经销件），C/D/S/M 不计入毛需求"
分析：毛需求是 ERP/MRP 系统的核心输入。C/D/S 都是子零件，其价值已包含在 HC 或上级总成中，重复计算会导致库存积压。M（自制件）走内部生产计划，不计入外部采购需求。

#### 错误 3：VAA 与 CSMT 的区分标准模糊

原文："与 CSMT 零件的区别在于其商务模式及到货地点"
纠正："VAA 与 CSMT 的核心区别：VAA：主机厂必须经手（先买入再转卖），解决专利/商务壁垒问题；CSMT：主机厂完全不经手（只收 HC 总成），纯装配外包"
分析：原文"商务模式及到货地点"太模糊。判断标准：主机厂是否需要做 V 的采购计划？VAA 需要（先买 A，再卖给集成商），CSMT 不需要（供应商自己搞定 C，只交付 HC）。财务影响：VAA 会产生主机厂的采购成本 + 销售收入，CSMT 只有 HC 的采购成本。

## 关键欠缺

#### 欠缺 1：质量责任划分规则

- 问题：C 件质量出问题，谁负责？D 件是主机厂指定的，出问题了供应商能否免责？
- 风险：责任不清导致扯皮，影响生产进度
- 建议：C 件质量责任 100% 由供应商承担；D 件质量责任供应商负责集成质量，主机厂承担指定责任（可按比例分摊）；V 件质量责任主机厂承担采购责任，集成商承担装配责任

#### 欠缺 2：交付风险管控规则

- 问题：C 件供应商延迟交付，导致 HC 总成无法按时回厂，如何追责？
- 风险：供应链中断，整车厂停产
- 建议：供应商必须上报 C/D/S 子件的二级供应商清单；关键 C 件（A 类物料）需要主机厂备案；建立供应链预警机制（供应商库存水位监控）

#### 欠缺 3：成本核算规则

- 问题：HC 总成的成本如何核算？C 件成本是否透明？
- 风险：成本黑箱，无法进行成本优化
- 建议：HC 总成成本拆分：C 件成本 + 装配工时 + 管理费 + 利润；供应商需开放 C 件成本结构（至少 A 类物料）；年度成本审查机制（对标市场价）

#### 欠缺 4：变更管理流程

- 问题：B 件从 C 类改为 D 类（或反之），流程是什么？谁审批？
- 风险：随意变更导致 BOM 混乱、库存报废
- 建议：物料类型变更申请流程（工程→采购→制造三方审批）；变更影响评估（库存、在制、已采购）；变更生效时点控制（断点管理）

## 物料类型对比

物料 | 类型 | 物权 | 采购级 | 进厂 | 毛需求 | 质量责任
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
B | 外购总成 | 主机厂 | 是 | 是 | 是 | 供应商 100%
HC | 委外总成 | 主机厂 | 是 | 是 | 是 | 供应商 100%
V | 双经销 | 主机厂 (经手) | 是 | 是 | 是 (归入 B) | 主机厂 + 集成商
C | 委外子件 | 供应商 | 否 | 否 | 否 | 供应商 100%
D | 指定子件 | 供应商 | 否 | 否 | 否 | 按比例分摊
S | 散件 | 供应商 | 否 | 否 | 否 | 供应商 100%

## 知识架构

graph TB A[委外 BOM 管理] --> A1[物料分类] A --> A2[需求计算] A --> A3[释放规则] A --> A4[风险管理] A1 --> B1[B 外购总成] A1 --> B2[HC 委外总成] A1 --> B3[V 双经销] A1 --> B4[C 委外子件] A1 --> B5[D 指定子件] A1 --> B6[S 散件] A2 --> C1[毛需求 = B + HC + V] A2 --> C2[C/D/S/M 不计入] A3 --> D1[A+B 结构规则] A3 --> D2[合件方案规则] A4 --> E1[质量责任] A4 --> E2[交付风险] A4 --> E3[成本核算] A4 --> E4[变更管理]
图 1：委外 BOM 管理完整知识架构（专家建议版）

## 专家建议框架

#### 委外 BOM 管理完整框架（建议补充到原文档）

##### 质量责任矩阵

C 件：供应商 100%
D 件：主机厂 30% + 供应商 70%
V 件：主机厂 50% + 集成商 50%

##### 交付风险管控

二级供应商备案 (A 类 C 件)
库存水位监控
预警机制 (提前 4 周)

##### 成本核算规则

HC 成本拆分：C+ 工时 + 管理费 + 利润
年度成本审查
对标市场价

##### 变更管理流程

申请→评估→审批→执行
断点管理
库存处理方案

##### 供应商绩效评估

质量 (PPM)、交付 (OTD)
成本 (年降)
服务 (响应速度)

##### 毛需求计算规则

毛需求 = B + HC + V
C/D/S/M 不计入
ERP 系统自动识别